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«Раздел I.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы (далее – Программа) разработана с целью обеспечения устойчивого и надежного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Твери в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в соответствии с государственной политикой реформирования коммунального комплекса Российской Федерации. 
Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального комплекса города обусловлено, в частности:
- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водо-, газо-, электроснабжения характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше;
- отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг;
- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса;
- неразвитостью конкурентной среды и как следствие:
- большими непроизводительными потерями энергии, воды и других ресурсов.

Подраздел 1.1. Состояние системы коммунального
водоснабжения города Твери

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. В настоящее время система водоснабжения города не в состоянии обеспечить растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой.
Согласно существующей схеме водоснабжения города вода питьевого качества добывается из подземных источников (несомненное преимущество перед другими российскими городами) - артезианских скважин Городского, Медновского и Тверецкого водозаборов. В городскую водопроводную сеть подача воды осуществляется системой водоводов и магистральных водопроводов диаметрами от 1000 до 400 мм общей протяженностью 150 км. 
	Вода, подаваемая из водозаборных скважин Тверецкого и частично Медновского водозаборов (80 % подаваемой в город воды), проходит очистку от железа в скорых фильтрах обезжелезивания Тверецкого водозабора и частично смешивается для достижения норматива по содержанию фтора. Тем самым достигается выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Артскважины Городского водозабора (обеспечивают 20 % суточной потребности населения города в питьевой воде) рассредоточены по территории города и подают воду в городскую сеть частично без очистки (не предусмотрено проектом). Часть скважин Городского водозабора выведена из эксплуатации (8 скважин). На скважинах № 48 и № 66 Городского водозабора введены в эксплуатацию локальные станции водоподготовки. Ведутся работы по строительству локальных станций водоподготовки на городских скважинах № 47 и № 67 и водозаборному узлу со станцией обезжелезивания в поселке Элеватор. Вода, поступающая в городскую сеть с Тверецкого и Медновского водозаборов, очищается централизованно. 
При смешении в городских сетях вод всех водозаборов качественные показатели питьевой воды доводятся до нормативных показателей, но могут быть факты превышения по содержанию железа и мутности. Имеют место факты ухудшения качества воды, поступающей к потребителям. Причин тому несколько: наличие тупиковых участков водопроводов; вторичное загрязнение при изменении направления потоков воды при переключении запорной и регулирующей арматуры на сетях; дополнительное загрязнение из-за применения в ряде случаев во внутридомовой водопроводной сети стальных неоцинкованных труб, неудовлетворительное содержание внутридомовых трубопроводов системы водоснабжения и отсутствие планового ремонта и промывки трубопроводов (особенно в ведомственном жилищном фонде).
Распределение воды в городской централизованной системе водоснабжения происходит по сложной кольцевой схеме по трубопроводам, диаметры которых на многих участках сети не позволяют пропускать требуемые расходы воды. Дефицит воды и понижение давления в наружных сетях холодного водоснабжения в часы максимального водопотребления являются одной из проблем водоснабжения целого ряда районов города. На верхних этажах 5-этажной жилой застройки микрорайона «Южный» (до 2-х атмосфер), поселка Мигалово и проспекта 50 лет Октября, Сахаровского шоссе, жилой застройки на улице Фадеева имеют место низкие напоры в системе внутридомового водоснабжения.
Ситуация с водоснабжением города не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительства дополнительных мощностей водопроводных сооружений, новых участков магистральных и разводящих водопроводных сетей. 
В настоящее время сети и сооружения водоснабжения города имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами. В муниципальной собственности находится 646,17 км сетей водоснабжения, степень износа – 57 %. Степень изношенности водопроводных насосных станций - 55,2 %. 
Во исполнение требований  Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» на содержание и обслуживание специализированной организации передано 53,9 км бесхозяйных сетей водоснабжения.
Значительная часть водопроводных сетей (18,2 %) находится в эксплуатации более 40 лет при нормативном сроке 25 лет, т.е. имеет 100 % физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.
Мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения города Твери вписываются в концепцию Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и в первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения населения, утвержденные постановлением Правительства от 06.03.1998 № 292 «О Концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения».
В настоящее время, водопроводно-канализационное хозяйство, являющееся муниципальной собственностью города Твери, находится на обслуживании у общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал (далее - ООО «Тверь Водоканал») (по договору аренды от 09.08.2007 № 1) и у муниципального унитарного многоотраслевого жилищно-коммунального предприятия «Сахарово» (далее - МУП «Сахарово») (поселок Сахарово, на праве хозяйственного ведения).
Договором аренды муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, переданных администрацией города Твери в ООО «Тверь-Водоканал», предусмотрена обязанность арендатора производить капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в пределах средств, предусмотренных в тарифе организации. 
Решением Тверской городской Думы от 30.10.2007 № 144 (190) утверждена инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» «Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года». 
Однако реализация мероприятий вышеуказанной программы предполагает только развитие и модернизацию водопроводно-канализационной сети города Твери, расходы на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения не предусмотрены. Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание неудовлетворительное состояние водопроводно-канализационной сети города, необходимо проведение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности,  и предусмотреть расходы  на ремонт,  которые не включены ни в инвестиционные, ни в производственные программы организаций водопроводно-канализационного хозяйства. 

Подраздел 1.2. Состояние системы бытового
водоотведения города Твери

 Бытовое водоотведение - это отвод сточных бытовых вод из жилых и нежилых зданий по централизованным канализационным сетям водоотведения и внутренним инженерным системам. 
Обеспечение населения качественными услугами по бытовому водоотведению является одной из проблем городского коммунального комплекса. В настоящее время система бытового водоотведения города не в состоянии обеспечить растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по отводу бытовых сточных вод.
В настоящее время сети и сооружения бытового водоотведения города имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами. Протяженность городских сетей бытового водоотведения составляет 479,44 км. 
Во исполнение требований  Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» на содержание и обслуживание специализированной организации передано 0,96 км бесхозяйных сетей водоотведения.
Количество сетей бытового водоотведения, эксплуатируемых сверх  нормативного срока (более 25 лет), и нуждающихся в замене составляет 62 %, т.е. имеет 100 % физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.
Из 45 канализационных насосных станций (далее – КНС) 13 были построены без резервных напорных канализационных коллекторов (на данный момент их 12 единиц, т.к. КНС-14 построили резервный трубопровод), 4 находятся в аварийном состоянии. 
Критическая ситуация сложилась с работой канализационного напорного коллектора, транспортирующего сточные воды от главной канализационной насосной станции (ГКНС) до городских очистных сооружений. Два существующих рабочих напорных трубопровода не обеспечивают необходимую пропускную способность, работают со сверхнормативной  перегрузкой.
 Городские очистные сооружения имеют 78 % износ, не имеют эксплуатационного резерва. Качество очистки стоков от нитратов, фосфатов и БПК не соответствуют гигиеническим нормативам. Они работали последние десятилетия эффективно в соответствии с проектными показателями, но на сегодняшний день не отвечают современным требованиям СанПиН и экологическим требованиям. Учитывая данное обстоятельство, наступило время их реконструкции со строительством сооружений глубокой очистки сточных вод, обеззараживания очищенных стоков и обработки осадка прогрессивными методами. Отсрочка начала строительных работ на перечисленных объектах системы бытового водоотведения может привести к экологической катастрофе федерального масштаба - загрязнению и заражению вод реки Волги неочищенными сточными водами, являющейся источником питьевой воды Центрального района России и города Москвы. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.1997 № 75 «О мерах по обеспечению устойчивого водоснабжения города Москвы и Московской области» перечисленные объекты системы бытового водоотведения включены в мероприятия по улучшению экологического состояния водных объектов – источников питьевого водоснабжения города Москвы, которые планируется финансировать из федерального бюджета.

Подраздел 1.3. Состояние системы электроснабжения
города Твери

         Энергоисточниками города  Тверь являются теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) ТЭЦ–1 (установленной мощностью 23 МВт), ТЭЦ–3 (установленной мощностью 170 МВт), ТЭЦ–4 (установленной мощностью 88 МВт).
         Недостающая мощность для покрытия нагрузок потребителей поступает и Тверской энергосистемы по сети 330 кВ через автотрансформаторы 330/110 кВ подстанции Калининская, которая является опорной для сети 110 кВ значительной части энергосистемы. Распределение мощности от собственных источников и подстанций 110 кВ и 330 кВ.
        В настоящее время в городе Тверь питание потребителей осуществляется от внутреннего кольца сети 35 кВ и внешнего кольца сети 110 кВ. На напряжение 35 кВ осуществляется питание городских подстанций, в основном, в центральной части города.
Перечень электрических подстанций
	№
	Наименование подстанций
	Напряжение, кВ
	Мощность трансформаторов

	1.
	Калининская
	330/110
	4 х 150

	2.
	Лазурная
	110/35/10
	1 х 40

	3.
	Северная
	110/35/10
	2 х 25

	4.
	Южная
	110/35/10
	2 х 40

	5.
	Механический завод
	110/10
	2 х 40

	6.
	Пролетарская
	110/10
	2 х 16

	7.
	Глазково
	110/10
	2 х 6,3

	8.
	Золоотвал
	110/10
	1 х 2,5

	9.
	Мамулино
	110/10
	2 х 6,3

	10.
	Центросвар
	110/35/10
	2 х 40

	11.
	Вагоностроительного завода
	110/6
	2 х 25

	12.
	Экскаваторного завода
	110/35/6
	2 х 40

	13.
	ХБК
	110/10
	2 х 40

	14.
	Газоочистка
	110/6
	2 х 25

	15.
	ТЭЦ - 4
	110/6
	2 х 40

	16.
	Пивзавод
	110/10
	1 х 6,3

	17.
	Химинститут
	110/35/10
	2 х 16

	18.
	Вагжановская
	35/6
	2 х 16

	19.
	Затверецкая
	35/6
	3 х 10

	20.
	Стекловолокно
	35/6
	2 х 10

	21.
	Соминка
	35/10
	1 х 10

	22.
	Капошвар
	35/10
	2 х 5,6

	23.
	№4
	35/6
	2 х 5,6

	24.
	Очистные сооружения
	35/6
	2 х 16

	25.
	№13
	35/10-6
	2 х 3,2

	26.
	№18
	35/6
	2 х 16 и 3 х 10

	27.
	№27
	35/6
	2 х 10

	28.
	ТЭЦ - 1
	35/6
	2 х 7,5

	29.
	1 Мая
	35/6
	2 х 10

	30.
	Заволжская
	35/6
	1 х 7,5

	31.
	Сахарово
	35/6
	2 х 2,5

	32.
	Дорошиха
	110/10
	2 х 5,6


         
Электроснабжение города Тверь в настоящее время находится в критическом состоянии. Трансформаторы на подстанциях 110 и 35 кВ, в основном, предельно загружены, оборудование на подстанциях физически и морально устарело. Наиболее проблемными участками являются район подстанций: Соминка, Северная. Электроснабжение Московского и Центрального осуществляется, в основном, на напряжении 6 кВ от старых подстанций 35/6 кВ. Трансформаторы этих подстанций предельно загружены. Не решен вопрос с электроснабжением жилой застройки в деревне Черкассы, микрорайоне «Южный». Низкий уровень надежности электроснабжения имеют электрические сети в районе Затверечье и поселке Элеватор. 

Электроснабжение города Тверь по группам потребителей
	№
	Наименование группы потребителей
	Годовое потребление электроэнергии

	1.
	Промышленные потребители
	701,84

	2.
	Непромышленные потребители
	724,33

	3.
	Прочие потребители
	2,3

	
	Итого
	1428,5


         
Исходя из приведенных данных, можно оценить существующие максимальные электрические нагрузки по городу в следующем размере: промышленные потребители - 300 МВт; непромышленные потребители - 200 МВт.

Суммарные электрические нагрузки города
	№
	Потребители
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1.
	Жилищно-коммунальный сектор
	330
	415

	2.
	Промышленность и строительство
	400
	500

	3.
	Прочие потребители и потери в сетях
	45
	55

	4.
	Итого
	775
	970

	5.
	То же, с учетом коэффициента одновременности
	660
	820



Первоочередное развитие генерирующих мощностей включает строительство парогазовой установки (ПГУ) на Тверской ТЭЦ–1 мощностью 44 МВт и строительство третьего блока мощностью 160 МВт на Тверской ТЭЦ–3. На расчетный срок генпланом намечено также строительство ГТС в районе Бортниково, электрическая мощность которой ориентировочно составит 100 МВт, но может быть откорректирована в зависимости от инвестиционного и инфраструктурного развития смежной проектируемой промзоны.
Покрытие электрических нагрузок города сохранится преимущественно от Тверской энергосистемы по сети 330 кВ. Намечается строительство нового ввода 330 кВ (подстанция «Тверь» 330/110/10) в южную часть города, запитанного от Конаковской ГРЭС. На «Схеме энергоснабжения» также ориентировочно нанесен ввод ВЛ-330 кВ в проектируемые промзоны в районе Михайловское – Васильевский Мох (вне проектной застройки города Твери), отпайкой от ВЛ «Конаковская ГРЭС – Калининская».

Подраздел 1.4. Состояние системы теплоснабжения
города Твери

Основными источниками теплоснабжения города Твери являются ТЭЦ, водогрейные котельные (далее – ВК) № 1 и № 2, котельный цех, котельная «Южная». 
В условиях развития города и строительства нового жилищного фонда располагаемая мощность основных источников (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, ВК «Южная») используется в полном объеме, существует дефицит мощности. Оборудование ТЭЦ-1 введено в эксплуатацию в 1912 году, ТЭЦ-4 введена в эксплуатацию в 1949 году, ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1973 году, соответственно средняя выработка нормативного срока в целом составляет 78 %.
Необходима и имеется возможность реконструкции ТЭЦ. Необходим ввод нового теплотехнического оборудования на Тверских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4, реконструкция ВК-1 с увеличением мощности.
Тепловые сети от централизованных источников теплоснабжения эксплуатируются обществом с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская генерация») и МУП «Сахарово».  Износ тепловых сетей составляет более 80 %.
 В городе Твери уже давно назрела проблема модернизации систем теплоснабжения с целью повышения надежности системы теплоснабжения, и снижения себестоимости производства и транспортировки тепла, и темпов роста тарифов для потребителей.
В условиях нарастающего физического и морального износа генерирующих мощностей теплоэнергетики города сохраняется тенденция увеличения тарифов на тепловую энергию. Рост цен на энергоресурсы приводит к необходимости их эффективного использования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Действующий тариф на транспортировку тепла в значительной степени используется для покрытия потерь тепла в сетях, потерь воды и тепла при прямом разборе горячего водоснабжения (далее - ГВС) и затрат на обслуживание центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП). С другой стороны, действующие тарифы и нормы потребления тепла не создают необходимую доходную базу, обеспечивающую возврат инвестиций в полномасштабную модернизацию систем теплоснабжения города в короткие сроки.
Последние отопительные сезоны вскрыли неблагополучие в обеспечении теплом микрорайонов «Юность» и «Южный», привокзальной части Центрального района, поселка  Химинститута. 
Существуют проблемы с качеством теплоснабжения потребителей, обеспечивающихся теплоснабжением от ведомственной котельной закрытого акционерного общества «Тверской комбинат строительных материалов № 2».
Система теплоснабжения – двухтрубная. Преобладающая схема подключения систем отопления потребителей – зависимая через элеваторные тепловые узлы. Преобладающая схема подключения ГВС закрытая.
Элеваторные узлы имеют повышенное гидравлическое сопротивление (от 3 до 10 м вод. ст.) из-за значительных отложений продуктов коррозии на внутренней поверхности трубопроводов систем отопления. Причины этого явления низкое качество сетевой воды, усугубленное открытым водозабором. В сложившихся условиях элеваторы не могут обеспечить коэффициент подмеса в пределах 2,2 (что соответствует температурному графику потребления 150 - 95 - 70 °C). На данный момент это достигается за счет снижения расходов сетевого теплоносителя на отопление ниже расчетного, что незамедлительно приводит к жалобам от потребителей тепла. Кроме того, для нормальной работы напор перед элеватором должен составлять 10 - 15 м вод. ст. (при сопротивлении системы отопления более 2 м вод. ст. работа элеваторов нарушается полностью, независимо от величины располагаемого напора перед ним), а в большинстве районов города эти напоры не превышают 3 - 5 м вод. ст. И сама по себе работа элеваторов не обеспечивает экономичное потребление тепла системами отопления здания.
Необходима реализация энергетической политики, в том числе, реконструкция и модернизация изношенного и устаревшего оборудования в ЦТП и индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), ликвидация открытого водоразбора, наладки тепло-гидравлических режимов работы тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения города. 
Указанные выше мероприятия учтены в разработанной схеме теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года.
Решение проблем по увеличению мощности и повышению надежности и качества теплоснабжения также необходимо решать за счет строительства ряда локальных котельных в отдаленных от теплоисточников районах города.
В настоящее время, согласно постановлениям администраций города Твери, определены ресурсоснабжабщие организации, уполномоченные содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети, центральные тепловые пункты и тепловые узлы в городе Твери.  Протяженность бесхозяйных тепловых сетей на 01.09.2014 составляет 34,97 км, количество бесхозяйных центральных тепловых пунктов и тепловых узлов – 36 шт. Согласно постановлениям на ООО «Тверская генерация», МУП «Сахарово» и общество с ограниченной ответственностью «Тверьэнергогаз»  возложена обязанность по эксплуатации и ремонту бесхозяйных тепловых объектов.
При этом, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», к полномочиям органов местного самоуправления (далее -  ОМСУ) относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, а в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», к полномочиям ОМСУ относится организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Подраздел 1.5. Состояние системы газоснабжения города Твери

Природный газ является одним из ряда высокоэффективных, дешевых энергоносителей, и развитие газификации составляет основу социально-экономического развития города Твери.
Газоснабжение города Тверь осуществляется, в основном, природным газом. Природный газ подается по магистральным газопроводам «Серпухов – Санкт-Петербург», «Белоусово – Санкт-Петербург», «Ухта - Торжок». Газ в город поступает на четыре газораспределительные станции (далее - ГРС): ГРС – 1 – в районе деревне Борихино поле; ГРС – 2 – в районе поселка Литвинки; ГРС – 3 – в районе ВНИИСВ и ГРС «Калинин – 3».
Все четыре ГРС закольцованы газопроводами среднего давления через два головных газорегуляторных пункта, расположенных в восточной части города. Производительность ГРС составляет: 
- ГРС – 1, Р = 0,3 – 140495 м3/час;
- ГРС – 2, Р = 0,3 - 71833 м3/час; Р = 0,6 - 76356 м3/час; Р = 1,2 – 161482 м3/час;
- ГРС – 3, Р = 0,6 - 29349 м3/час.
- ГРС «Калинин – 3», Р = 1,2 – 70000 м3/час. 
Потребление природного газа в 2014 году составило: промышленными предприятиями, населением и коммунально-бытовыми потребителями – 1,4 млрд. м3/год.
Удельный расход газа на коммунально-бытовые нужды принят 180 м3 на жителя в год. Расход газа на жилищно-бытовые нужды составит на первую очередь -  79,2 млн. м3, на расчетный срок – 81 млн. м3. То же с учетом расхода газа на отопление составит на I очередь 390 млн. м3, на расчетный срок 480 млн. м3.
Генеральным планом предусматривается реконструкция ГРС – 2 с установкой дополнительного блока и строительством коллекторных участков газопроводов от ГРС – 2 до ТЭЦ – 3; от ГРС – 2 до ГРС – 1 с устройством закольцовок в коллекторные участки действующей газораспределительной сети.
На расчетный срок предусматривается вынос ГРС – 1 и ГРС - 2 за пределы жилой застройки с увеличением их мощности. Вынос ГРС-2 предусматривается  в район введённой в эксплуатацию ГРС «Калинин-3». 
С имеющимися на сегодняшний день параметрами пропускных способностей и загрузок ГРС, которые сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вопрос о присоединении дополнительных нагрузок не представляется возможным.
Данная проблема заслуживает особого внимания и комплексного подхода к ее решению. Давно назрела проблема перспективного программного развития газификации в городе Твери с одновременной заменой устаревшего технологического оборудования, телемеханизацией в городских газораспределительных пунктах (ГРП), установкой счетчиков учета газа. Вопрос дополнительной подачи газа от магистральных газопроводов в город Тверь ставился еще в 90-х годах, рассматривался вопрос о необходимости строительства дополнительной ГРС для города. Создавшаяся ситуация с газификацией города не способствует социально-экономическому развитию города, ограничивает развитие промышленного производства и, соответственно, развитие конкуренции, не способствует повышению качества в сфере теплоснабжения городских потребителей.
С целью дальнейшего развития города и подключения перспективных потребителей в районе деревни Дубровка Калининского района Тверской области построены и введены в эксплуатацию автоматическая газораспределительная станция (далее - АГРС) Калинин-3 мощностью 70 тыс. м3/ч и газопровод-отвод.
Мощность АГРС Калинин-3 предусматривала подключение перспективной нагрузки на период ориентировочно 5 лет, однако в настоящее время из мощностей АГРС «Калинин-3» уже подтверждено техническими условиями более 36 тыс. м3/ч.
С целью перераспределения мощностей построенной АГРС произведено строительство газопровода высокого давления 1-й категории до улицы Бочкина, требуется дальнейшее его строительство для транспортировки газа в дефицитные южные районы города с целью развития перспективных объектов. 
В настоящее время проектируются: 
- распределительный газопровод высокого давления диаметром 325 мм с установкой газораспределительного блочного пункта (ПГБ) и устройством автоматизированной системы управления технологическими процессами распределения газа (АСУ ТПРГ) по Московскому шоссе в городе Твери с закольцовкой газопровода среднего давления диаметром 530 мм в районе гаражного авто кооператива № 11;
- распределительный газопровод высокого давления диаметром 325 мм с установкой ПГБ и устройством АСУ ТПРГ по улице Индустриальная в городе Твери с закольцовкой газопровода среднего давления диаметром 530 мм в районе ТЭЦ-4;
- подземный переход через реку Волга в районе КСМ-2  города Твери.
Строительство указанных объектов необходимо для стабилизации и поддержания давления газа в заданных режимах и обеспечения подачи газа перспективным потребителям в южные районы города Твери, в том числе микрорайон  «Южный Д», застройка в районе улицы Богданова (общество с ограниченной ответственностью «Атлант») и т.д. 
В 2010 году открытое акционерное общество «Тверьоблгаз» ПТП «Тверьмежрайгаз» известило администрацию города Твери о необходимости заключения договора обслуживания бесхозяйных газопроводов и сооружений на них, ранее находившихся по договору хранения в вышеуказанной организации.
В случае отсутствия обслуживающей организации на объектах газоснабжения (учитывая автоматический режим работы оборудования) население может остаться без газоснабжения, что повлечет соответствующие неблагоприятные последствия.
».

Начальник департамента ЖКХ                                                              И.В. Куринный
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